1. 安装交叉编译工具链

在ubuntu下获得n32926\_2018\_3\_29.tar.gz压缩包

sudo tar –zxf n32926\_2018\_3\_29.tar.gz解压得到n32926

cd n32926打开文件

(1)arm-linux-

cd ARM\_toolchain\_4.2\_121113打开文件

sudo ./arm\_linux\_4.2\_install .sh执行安装脚本

执行结束，提示安装成功

在主界面打开 .bashrc

sudo vim ~/.bashrc

在最下面添加

export PATH=/usr/local/arm\_linux\_4.2/bin:$PATH

保存并退出

测试安装成功，输入arm-linux-gcc –v，获得版本

(2)arm-linux-uclibc

在n32926文件夹下

cd arm-linux-uclibc打开文件

sudo ./hi3510install执行安装脚本

有选择全部打y

在主界面打开 .bashrc

sudo vim ~/.bashrc

在最下面添加

export PATH=/opt/hisilicon/toolchains/arm-linux-uclibc/linux-soft/bin/:$PATH

保存并退出

测试安装成功，输入arm-linux-uclibc-gcc -v，获得版本

小盒子应用环境搭建完成